|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Beneficiar: |  |
| Executant: |  |
| Proiectant: |  |
| Obiectivul: | Rubik Hub |
| Obiectul: | Reparatii curente |
| Stadiul fizic: | Reparatii Soclu si hidroiz. Terasa fara pret |

 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Formular F3Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar(fara TVA)- Lei - | TOTALUL(fara TVA)- Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tableiDesfacere alucobond cu recuperarea materialului  | mp | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CF17A01^ - Tencuiala manuala din mortar de tip Adeplast MSF super-plastic pentru tencuieli si reparatii, pentru finisajul tencuielilor la interior si exterior, cu granulatia de 0 - 1 mmTencuire soclu | mp | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | IZA04A - Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria | mp | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | RPCE01B1 - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea izolatiei hidrofuge executate cu doua straturi din solutie bituminoasa la reparatii de terase inclinate peste 20 grade | mp | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | IZHC13E - Executarea hidroizolatiei la terase cu folii feitumate cu bitum aditivat lipite cu flacara 1 strat folie cu ardezie | mp | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | RPCE13A# - Strat prot hidro 10mm gr executate cu mortar cim si subif la Reparare terase,balcon(250kg cim,370kg subif aneProtectie cu mortar hidroizolant | MP | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | #Asim.IZF09G01^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 120, pentru fatadele exterioare la cladirile civile si industrialePolistiren extrudat 5 cm | mp | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |
|  |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deviz "Reparatii" - Formular F3 | Pagina 1 din |  2 |

 |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antet stanga |  | eDevize |

 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA |
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar(fara TVA)- Lei - | TOTALUL(fara TVA)- Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | CK17G# - Lambriuri la pereti, din profiluri aluminiu,executate pe santier pentru suprafete >10 mpMontare alucobond la soclu | mp | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RPCS02B1 - Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fara scliviseala, cu rosturile umplute cu mastic de bitum, avand dimensiunile de 100X100X10 CM | mp | 63.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrana bituminoasa cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr. lipite cu flacaraHidroizolatie terasa | mp | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | #Asim.IZH03XA - Izol.cond.tubulatura ventilatie | mp | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| material: | 0.00 | 0.00 |
| manopera: | 0.00 | 0.00 |
| utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| transport: | 0.00 | 0.00 |

 |

 |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA)** | **0.00** |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **TVA (19.00%)** | **0.00** |
| **TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)** | **0.00** |

 |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ofertant |  |  |

 |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deviz "Reparatii" - Formular F3 | Pagina 2 din |  2 |

 |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |